**Техническая спецификация**

 **Лот №2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Критерии** | **Описание** |
| **1** | **Наименование медицинской техники**  *(в соответствии с* **государственным** *реестром медицинских изделий, с указанием модели, наименованием производителя, страны)* | Ларингоскоп  |
| **2** | **Требования к комплектации** | *№**п/п* | *Наименование комплектующего к медицинской техники*  *(в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)* | *Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике.* | *Требуемое количество**(с указанием единицы измерения)* |
| *Основные комплектующие* |
|  | Рукоять к ларингоскопу, средняя | Рукоятка, стандартный светНапряжение: не более 2,5 ВДиаметр рукояти: Ø 28 ммзаряжаема в сочетании с батарейки (Baby C) | 1 шт.  |
|  | Клинок ларингоскопа изогнутый | Традиционный изогнутый клинок ларингоскопа с прямым вакуумным освещением. Изготовлен из нержавеющей стали, матовая поверхность предотвращает отражение светового луча.Характеристики:Лампа: не более 2,5 ВОсвещение ларингоскопа: вакуумноеОбщая длина клинка: не более 112 ммОсвещенность - >1500 или >2000 люксВысота клинка: не более 20 мм | 1 шт. |
|  | Клинок ларингоскопа изогнутый | Традиционный изогнутый клинок ларингоскопа с прямым вакуумным освещением. Изготовлен из нержавеющей стали, матовая поверхность предотвращает отражение светового луча.Характеристики:Лампа: не более 2,5 ВОсвещение ларингоскопа: вакуумноеОбщая длина клинка: не более 130 ммОсвещенность - >1500 или >2000 люксВысота клинка: не более 23 мм | 1 шт |
|  | Клинок ларингоскопаизогнутый | Традиционный изогнутый клинок ларингоскопа с прямым вакуумным освещением. Изготовлен из нержавеющей стали, матовая поверхность предотвращает отражение светового луча.Лампа: не более 2,5 ВОсвещение ларингоскопа: вакуумноеОбщая длина клинка: не более 155 ммОсвещенность - >1500 или >2000 люксВысота клинка: не более 25 мм | 1 шт |
| *Расходные материалы и изнашиваемые узлы:* |
|  | Батарейка C (LR14) алкалиновая | Тип аккумулятора: АлкалиновоеЕмкость аккумулятора: не менее1400 мА/чТип: БатарейкаНапряжение: не более 1.5 ВРазмер: LR14 / С.Высота: не более 50 мм.Диаметр: не менее 26 мм.Количество батареек в упаковке: не менее 2 шт. | 1 упак. |
| **4** | **Условия осуществления поставки медицинской техники** *(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)* | DDP пункт назначения |
| **5** | **Срок поставки медицинской техники и место дислокации**  | 60 календарных днейАдрес: Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1. |
| **6** | **Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц** | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев*.* |