**Техническая спецификация**

**Лот №2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Критерии** | **Описание** | | | |
| **1** | **Наименование медицинской техники**  *(в соответствии с* **государственным** *реестром медицинских изделий, с указанием модели, наименованием производителя, страны)* | Ларингоскоп | | | |
| **2** | **Требования к комплектации** | *№*  *п/п* | *Наименование комплектующего к медицинской техники*  *(в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)* | *Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике.* | *Требуемое количество*  *(с указанием единицы измерения)* |
| *Основные комплектующие* | | | |
|  | Рукоять к ларингоскопу, средняя | Рукоятка, стандартный свет  Напряжение: не более 2,5 В  Диаметр рукояти: Ø 28 мм  заряжаема в сочетании с батарейки (Baby C) | 1 шт. |
|  | Клинок ларингоскопа изогнутый | Традиционный изогнутый клинок ларингоскопа с прямым вакуумным освещением. Изготовлен из нержавеющей стали, матовая поверхность предотвращает отражение светового луча.  Характеристики:  Лампа: не более 2,5 В  Освещение ларингоскопа: вакуумное  Общая длина клинка: не более 112 мм  Освещенность - >1500 или >2000 люкс  Высота клинка: не более 20 мм | 1 шт. |
|  | Клинок ларингоскопа изогнутый | Традиционный изогнутый клинок ларингоскопа с прямым вакуумным освещением. Изготовлен из нержавеющей стали, матовая поверхность предотвращает отражение светового луча.  Характеристики:  Лампа: не более 2,5 В  Освещение ларингоскопа: вакуумное  Общая длина клинка: не более 130 мм  Освещенность - >1500 или >2000 люкс  Высота клинка: не более 23 мм | 1 шт |
|  | Клинок ларингоскопа  изогнутый | Традиционный изогнутый клинок ларингоскопа с прямым вакуумным освещением. Изготовлен из нержавеющей стали, матовая поверхность предотвращает отражение светового луча.  Лампа: не более 2,5 В  Освещение ларингоскопа: вакуумное  Общая длина клинка: не более 155 мм  Освещенность - >1500 или >2000 люкс  Высота клинка: не более 25 мм | 1 шт |
| *Расходные материалы и изнашиваемые узлы:* | | | |
|  | Батарейка C (LR14) алкалиновая | Тип аккумулятора: Алкалиновое  Емкость аккумулятора: не менее1400 мА/ч  Тип: Батарейка  Напряжение: не более 1.5 В  Размер: LR14 / С.  Высота: не более 50 мм.  Диаметр: не менее 26 мм.  Количество батареек в упаковке: не менее 2 шт. | 1 упак. |
| **4** | **Условия осуществления поставки медицинской техники**  *(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)* | DDP пункт назначения | | | |
| **5** | **Срок поставки медицинской техники и место дислокации** | 60 календарных дней  Адрес: Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева 1. | | | |
| **6** | **Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц** | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев*.* | | | |